% Fred Behringer
% Gehaltvolles Vijgeblaadje 55
% $Revision: $
% Content-Encoding: UTF-8
\documentclass{article}

\usepackage{german}
\usepackage{multicol}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{url}

\begin{document}
\title{Gehaltvolles}
\author{\emph{zusammengestellt und übertragen von} Fred Behringer}
\maketitle*

\section[Vijgeblaadje Nr.\ 55]{VIJGEBLAADJE der HCC Forth--gebruikersgroep, Niederlande\\ 
Nr.\ 55, April 2006}


\begin{multicols}{2}

\subsection{Gespot op het web --- Ron Minke}

„Inzwischen hat jeder DSL--Anschluss und es ist möglich geworden, im Internet nach Herzenslust nach Forth--Anwendungen Umschau zu halten. Da wir in der Forth--groep viel mit AVR--Prozessoren von Atmel arbeiten, informiere ich mich regelmäßig bei \url{http://www.avrfreaks.com}. In einem der Forumsdiskussionen las ich etwas über ein Webserver--Projekt. Erstaunlich, mit wie einfachen und wenigen Mitteln man sowas in Forth bewerkstelligen kann.‟ Es folgen Hinweise auf verschiedene Prozessoren, mit denen Webserver verwirklicht wurden:  8052 --- RTL8019 --- Anpassung einer alten ISA--Netzwerkkarte --- AVR--Mega--Prozessor --- \dots


\subsection{Gespot op het web II --- Ron Minke}

„Auf der oben genannten Website der AVR--Freaks fand ich noch etwas, was für die Forth--groep interessant sein könnte: Es betrifft das Programmieren von AVR--Prozessoren über die ISP--Anschlüsse. Für die Forth--groep kann man dazu die Dongle--Karte von Willem (Rez.: Ouwerkerk?) verwenden.‟ \dots{}Kabel vom Dongle zur Prozessorkarte so kurz wie möglich halten, um Übersprechen zu vermeiden\dots


\subsection{Een nieuwe ster --- Albert v.d. Horst/Coos Haak}

Mit Alberts ciForth vor Augen wird auf das R8C--Platinchen eingegangen, das auch von der Zeitschrift Elektuur, der niederländischen Ausgabe der Elektor, angeboten wurde (12,-- Euro): 3 Maschinenbefehle für ROT, 1 Befehl für M*, für FILL und MOVE Register poppen und dann 1 Maschinenbefehl, ein einziger Maschinenbefehl, um 32 Bits durch 16 Bits zu teilen\dots\ Datenstack, Returnstack, User--Variablen und Terminal--Buffer je 128 bytes an RAM, bleiben 512 Bytes für  neue Definitionen, der Forth--Kernel natürlich im Flash--ROM. „Übrigens gibt es auch schon ein GForth für das Ding. Es ist uns gelungen, die benötigten Dateien aus dem Internet zu laden und das Projekt zu bauen. Wir wissen jedoch noch nicht genau, wie das angefertigte Image in den Prozessor zu laden ist.‟

Das Vijgeblaadje erscheint um den Ersten eines jeden geraden Monats herum.
\end{multicols}

\end{document}
